  В раздел        Антенны УКВ направленные 

                                                                           LogWiFiYagi

В наше время широко используется сетевое оборудование Wi-Fi (произносится как [вай-фай]), сокращённо от англ. Wireless Fidelity — протокол и стандарт  для широкополосной радиосвязи, предназначенной для организации локальных беспроводных сетей Wireless LAN. Установка таких сетей рекомендуется там, где развертывание кабельной системы невозможно или экономически нецелесообразно.

Где это работает? Вот таблица радиоканалов использования частот.

Таблица радиоканалов WaveLAN IEEE

	Канал WaveLAN( IEEE 
	Частота, ГГц

	1
	2.412

	2
	2.417

	3
	2.422

	4
	2.427

	5
	2.432

	6
	2.437

	7
	2.442

	8
	2.447

	9
	2.452

	10
	2.457

	11
	2.462

	12
	2.467

	13
	2.472



Родные антенны ,с которыми эти устройства продаются это простые полуволновые диполи в красивом оформлении. Рабочая дальность, которых не превышает 400 метров при наличии прямой видимости. Когда я начинал использовать подобные устройства со своим соседом по дому RK6ADT(Андреем) , этот диапазон 2,4Ггц и его нюансы для меня был вообще тёмным лесом. В процессе проб и ошибок выяснялись такие вещи, как например ,что обыкновенное стекло гасит сигнал в этой частоте на 30% !!!

Первым экспериментом в WiFi у нас было соединение 2х компьютеров между домами 

расположенными на расстоянии 60метров при помощи родных полуволновых диполей, которые были вынесены через кабель к местам их прямой видимости, а это около 15метров с каждой узла. Можно посчитать, что мы имели после затухания в кабелях (RG-8x)   на этих частотах с каждой стороны. Получив тем самым скорость 11Мбит на 10мВт-ых устройствах, были очень довольны. И это было намного дешевле протягивания кабеля!

Потом, как у нормальных радиолюбителей начались эксперименты с разными конструкциями антенн, перепробовали почти всё и колениарки и хеликсы.

Это можно сказать небольшой экскурс , а теперь о самом ,о антеннах.

Из таблицы частот видно, что полоса разрешённая для использования лежит в 60Мгц и сделать такую широкополосную антенну можно при помощи логопериодики , а если эту логопериодику  поставить в зеркало от MMDS антенны с соответственным углом раскрыва в фокус (фокусное расстояние указанно на самой сетке на приклеенной бирке) то и результат будет повыше. Почему нужна антенна на весь диапазон? Да потому, что установив её вы, просканировав диапазон увидите других соседей по WiFi и надо будет выбирать другой не занятый канал. Можно работать и в одном канале, но срабатывает умная функция занятости и падает скорость.

 Как всё это сделать, размеры и ,что из этого получается на рисунках ниже плюс фаил LogWiFiYagi.maa  
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Я делал сразу 15 штук таких излучателей и все их проверял на панорамнике все дали одинаковые результаты так, что повторяемость конструкции с соблюдением всех размеров 100% .
.Если, кто захочет выстроить антенну поточнее, то её настройка сводится к изменению расстояния между несущими элементами.

Крепить излучатель к рефлектору можно любым способом. Главное условие - это материал, который не должен быть металлом.

На тех конструкциях, которые показаны на фотографиях, в одном случае использовалась 

канализационная пластиковая труба 40мм, которая плотно садится на родное крепление конвертера , 
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а в другом 
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 была собрана на основе пластиковой (не армированной !!!!!) водопроводной трубы и заглушке к ней. Обязательно необходимо обратить внимание на расположение зеркала ММДС антенны к излучателю - элементы излучателя должны быть параллельны "элементам" сетки . Точки доступа были "спрятаны" в контейнеры для продуктов и находятся рядом с антеннами длинна кабеля в этом случае не превышает 1метра,кабель RG-8x .
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Погодные условия и времена года сказываются на прохождение сигнала соответственно.

По моим наблюдениям связь лучше всего утром до 10 утра, днём плохо, вечером чуть получше. В  снегопад зимой совсем пропадает (в самый сильный, прошлой зимой связь ложилась на расстоянии между антеннами 40-50 метров)такая же картина происходит и  в ливень ,когда льёт, как из ведра. Во время солнечного затмения ,а у нас было всего 95% закрытия солнечного диска ,с 65% падал уровень сигнала до 30% ,жалко, что проверить это не так часто удаётся.. После дождя сигнал увеличивается процентов на 8-10. Особенно заметно на длинных линках - видимо сказывается пониженное содержание пыли в городской атмосфере. На MMDS сетках данные антенны, работающие с точками 

доступа Dlink DWL2100AP на расстоянии 2.7Км дали скорость в передаче данных 18-22Мбит\с (дальше пока не пробовали),на расстояниях до 1км около 40Мбит\с

Настраивать линки легко при помощи программы APM_v0534 которая лежит в архиве APM_v0534.rar  в закладке RSSI .
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Для точек доступа Dlink DWL2100AP  необходимо в режиме телнета  выполнить команду set antenna 1 по умолчанию там стоит antenna best ,что проверить можно командой get antenna. Это для того, чтоб устройство не переходило на работу внутренней антенны.

 Посмотреть, как и на каких расстояниях работают сейчас линки нашей сети PFN  и UMR объединённые в одну можно на http://pfn.lan23.ru/ .  Сеть общедоступная и бесплатная. Подключится к ней можно с любого устройства имеющего в себе WiFi с режимом G и наличия прямой видимости к любой из установленных точек доступа.

Теперь посчитаем, во сколько обходится всё это дело на сегодняшний день.

MMDS решётка (18дб  решётка стоит примерно 300р). Для лучшего эффекта 24Дб или зеркало от спутниковой тарелки.

Кусок кабеля для соединения с ТД (сколько вам нужно и какой предпочитаете, желательно , как можно короче) 40 см. пластиковой трубы с заглушкой (примерно 100р).

В общем если собирать антенну с усилением в 18Дб все материалы обойдутся примерно в 500 рублей по сравнению с ценой подобной антенны Dlink ,( что то около 4000р) это копейки.

Для коротких расстояний можно использовать антенну и без рефлектора в этом случае короткими элементами она должна быть направлена на корреспондента и в одинаковой поляризации соответственно.

Для Краснодарцев - кому лень или, кто не умеет держать в руках паяльник пишите на 

rz6avm@gmail.com или стучитесь в асю 174882980 .
RZ6AVM  Евгений  Краснодар

